Так же у нас есть б/у туннельный пастеризатор Hermis. Могли бы вы содействовать его продаже?

**Производитель**: HERMIS,  Литва

**Модель:** TR-HRW5

**Год выпуска**: 2014,

**Назначение:** пастеризация продукта в стеклянных бутылках

**Производительность**: 2000 бут/ч

**Количество температурных зон:**8

**Теплоноситель:** Пар,  190-260 кг/час

**Общая потребляемая мощность:**мах. 7 kВт

**Потребление холодной воды:**2,5-3,5м3/час

**Габаритные размеры:**длина 11 м, ширина 1,75 м, высота 1,8 м

**Состояние**: отличное, эксплуатируется в составе линии розлива.